**Меры пожарной безопасности**

**при эксплуатации электрооборудования**

**При эксплуатации электрических приборов запрещается:**

* *использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий – изготовителей или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;*
* *окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;*
* *пользоваться поврежденными выключателями, розетками;*
* *закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;*
* *использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;*
* *включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку, так как это создаст перегрузку переходного сопротивления и перегрева электропроводки.*

**Помните**, что частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючую теплоизоляционную подставку.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.